**一级民用建筑工程室内环境质量检测设备配置表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 | 台（套）/数 | 备注 |
| 1 | 气相色谱仪 | 4 |  |
| 2 | 直接进样热解吸仪 | 4 |  |
| 3 | 土壤氡检测仪 | 2 |  |
| 4 | 空气氡检测仪 | 4 |  |
| 5 | 恒流气体采样器 | 6 | 以双通道采样器计 |
| 6 | 可见分光光度计 | 1 |  |
| 7 | 低本底γ谱仪 | 2 |  |
| 8 | 材料表面氡析出率测定装置 | 2 |  |
| 9 | 分析天平 | 1 |  |
| 10 | 卡尔费休测定仪 | 1 |  |
| 11 | 环境测试舱 | 1 |  |
| 12 | 干燥器 | 2 |  |
| 13 | 穿孔萃取仪 | 1 |  |
| 14 | 电热鼓风干燥箱 | 1 |  |
| 15 | 恒温箱 | 1 |  |
| 16 | 恒温水浴锅 | 1 |  |