**一级地基基础工程检测（监测）设备配置表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 台（套、根）数 | 备注 |
| 1 | 自动静载测试仪 | 20 | 须成套检定（校准） |
| 2 | 5000kN或以上千斤顶 | 8 |  |
| 3 | 5000kN以下千斤顶 | 12 |  |
| 4 | 15000kN或以上的静载设备 | 1 |  |
| 5 | 8m或以上的主梁 | 2 |  |
| 6 | 6-8 m的主梁 | 20 |  |
| 7 | 高应变法检测仪器 | 1 |  |
| 8 | 80kN或以上的重锤 | 1 |  |
| 9 | 低应变法检测仪器 | 3 |  |
| 10 | 声波透射法检测仪器 | 2 |  |
| 11 | 30m或以上单管双动基桩取芯设备 | 1 |  |
| 12 | 500kN或以上锚杆承载力检测仪器设备 | 1 |  |
| 13 | 测斜仪 | 1 |  |
| 14 | 精密水准仪 | 2 |  |
| 15 | 精密全站仪 | 2 |  |
| 16 | 基坑内力测试用应力、应变测试仪 | 1 |  |
| 17 | 钢尺水位计 | 1 |  |
| 18 | 读数显微镜 | 1 |  |